파이 모듈 개발 일지

토양센서자료이다.

<https://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=Capacitive_Soil_Moisture_Sensor_SKU:SEN0193>

토양센서 spi 통신 adc를 사용해야된다.

<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=roboholic84&logNo=220367321777&parentCategoryNo=32&categoryNo=&viewDate=&isShowPopularPosts=false&from=postView>

<http://m.blog.naver.com/chgy2131/220226058220>

참고.